Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Змінення налаштувань > Меню налаштування > Переключ. PAL/NTSC (лише для моделей, які підтримують формат 1080 50i)

## Переключ. PAL/NTSC (лише для моделей, які підтримують формат 1080 50i)

Відтворення записаного фотоапаратом відео на телевізорі із системою PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Переключ. PAL/NTSC] потрібний режим

| PAL | Відтворення записаного фотоапаратом відео на телевізорі із системою PAL.
| NTSC | Відтворення записаного фотоапаратом відео на телевізорі із системою NTSC.

Примітки

- Ця функція доступна лише в моделях, які підтримують формат 1080 50i. Вона не доступна в моделях, які підтримують формат 1080 60i. У моделях, які підтримують формат 1080 50i, на нижній панелі фотоапарата є позначка «50i».

- У разі вставлення у фотоапарат карти пам’яті, відформатованої за допомогою системи PAL, з’явиться повідомлення із пропозицією відформатувати карту ще раз. Якщо для зйомки використовується система NTSC, відформатуйте карту пам’яті або візьміть іншу.

- Якщо вибрано режим NTSC, щоразу після ввімкнення фотоапарата на екрані запуску з’являється повідомлення «Работает на NTSC.».

Нагору