Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > DISP (Вид экрана)

## DISP (Вид экрана)

Відображення гістограми

1. Натисніть кнопку (Вид экрана) на диску керування та виберіть потрібний режим.

- Можна встановити вибраний режим, натиснувши MENU 1 [Кнопка DISP].

#### У режимі зйомки

Графич. инф. | Відображення основних відомостей про зйомку. Графічна індикація витримки затвора та величини діафрагми.
Показать всю инф. | Відображення відомостей про запис.
Не показывать | Приховання відомостей про запис.
Уровень | Відображення орієнтира, що показує кут нахилу фотоапарата назад, вперед, ліворуч або праворуч. Якщо фотоапарат тримають рівно, орієнтир світиться зеленим.
Гистограмма | Графічне відображення розподілу яскравості (гістограма). Цей режим можна встановити, натиснувши MENU 1 [Кнопка DISP] [Гистограмма].

#### У режимі відтворення

Основная инф. | Відображення відомостей про запис.
Гистограмма | Відображення гістограми та відомостей про запис.
Не показывать | Приховання відомостей про запис.

Графічний дисплей
Графічний дисплей відображає значення витримки затвора та величину діафрагми зображення, пояснюючи користувачеві систему експозиції. Індикатори витримки затвора та величини діафрагми вказують на поточні значення.
A: витримка затвора
B: значення діафрагми

### Відображення гістограми

Гістограма — це діаграма, яка показує яскравість зображення. У разі зміщення праворуч (A) діаграма вказує на світле зображення, а в разі зміщення ліворуч (B) — на темне.

1. Виберіть MENU 1 [Кнопка DISP].

1. Позначте пункт [Гистограмма] і натисніть кнопку MENU.

1. Щоб відобразити в режимі зйомки гістограму, натисніть кілька разів кнопку (Вид экрана).

Примітки

- Гістограма також відображається під час відтворення одного зображення, але в такому випадку відрегулювати експозицію не можна.

- Гістограма не відображається:

- під час записування або відтворення відео;

- під час зйомки в режимі [Панорамный обзор] або перегляд панорамних зображень

- Гістограма може суттєво відрізнятися під час зйомки та відтворення, якщо:

- спрацьовує спалах;

- витримка довга або коротка.

- Гістограма може не з’являтися для зображень, знятих за допомогою інших фотоапаратів.

Пов’язані розділи
Кнопка DISP
Нагору