Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Параметры записи

## Параметры записи

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більша кількість даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.

1. MENU 1 [Параметры записи] потрібний режим

#### Формат файла: AVCHD

60i/50i:
Відео записуються зі швидкістю приблизно 60 полів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 50 полів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) з черезрядковою розгорткою та зі звуком якості Dolby Digital, формат AVCHD.
24p/25p:
Відео записуються зі швидкістю приблизно 24 кадри/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) з прогресивною розгорткою та зі звуком якості Dolby Digital, формат AVCHD.
60p/50p:
Відео записуються зі швидкістю приблизно 60 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 50 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) з прогресивною розгорткою та зі звуком якості Dolby Digital, формат AVCHD.

| Параметры записи | Середня швидкість потоку | Опис
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з високою якістю зображення у форматі 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка зі стандартною якістю зображення у форматі 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення у форматі 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з високою якістю зображення у форматі 1920×1080 (24p/25p), створення атмосфери кіно.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка зі стандартною якістю зображення у форматі 1920×1080 (24p/25p), створення атмосфери кіно.

#### Формат файла: MP4

Зняті відео записуються у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або приблизно 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) з прогресивною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат mp4.

| Параметры записи | Середня швидкість потоку | Опис
| 1440×1080 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка у форматі 1440×1080
| VGA 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли вибрано розмір зображення [VGA 3M].

- Для створення дисків у форматі AVCHD з відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] або [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] знадобиться трохи часу, оскільки необхідна конвертація якості зображення. Щоб зберегти відео [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] або [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] без конвертації якості зображення, використовуйте диски Blu-ray.

Пов’язані розділи
Формат файла
Нагору