Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Коррек.экспоз.

## Коррек.экспоз.

Експозицію можна налаштувати вручну із кроком 1/3 EV в діапазоні від –3,0 EV до +3,0 EV.

1. На диску керування натисніть кнопки / (Коррек.экспоз.).

1. За допомогою диска керування виберіть потрібне значення.

Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
A: перетримання (надто багато світла)
B: правильна експозиція
C: недотримання (надто мало світла)

- Якщо знімок зображення витримано надмірно, відрегулюйте функцію [Коррек.экспоз.] у бік мінуса.

- Якщо знімок зображення витримано недостатньо, відрегулюйте функцію [Коррек.экспоз.] у бік плюса.

Примітки

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або якщо використовується спалах, регулювання експозиції може бути неефективним.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору