Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > Разм. изобр.(Dual Rec)

## Разм. изобр.(Dual Rec)

Установлення розміру фотографії під час записування відео.

1. MENU 1 [Разм. изобр.(Dual Rec)] потрібний розмір

#### Якщо для параметра [Параметры записи] вибрано будь-яке інше значення, крім [VGA 3M]

| L: 17M | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3+
| S: 4.2M | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

#### Коли для параметра [Параметры записи] установлено значення [VGA 3M]

| L: 13M | Для відбитків форматом до A3
| S: 3.2M | Для відбитків розміром до 10×15 см або 13×18 см

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору