Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Змінення налаштувань > Меню налаштування > Ручн. настр. точки дост.

## Ручн. настр. точки дост.

Як користуватися клавіатурою
Інші пункти налаштування
Точку доступу можна зареєструвати вручну.
Перед початком перевірте ідентифікатор SSID точки доступу, систему безпеки та пароль. На деяких пристроях пароль може бути попередньо визначеним. Докладну інформацію див. у посібнику користувача бездротової точки доступу або зверніться до адміністратора мережі.

1. MENU 3 [Ручн. настр. точки дост.]

1. Виберіть точку доступу, яку потрібно зареєструвати.

Якщо потрібна точка доступу з’явиться на екрані:
Виберіть потрібну точку доступу.
Якщо потрібна точка доступу не з’явиться на екрані:
Виберіть параметр [Ручная настройка] і налаштуйте точку доступу.
* Про спосіб введення читайте в розділі «Як користуватися клавіатурою».

- У разі вибору параметра [Ручная настройка] введіть ідентифікатор SSID точки доступу виберіть систему безпеки.

1. Введіть пароль [Да]

- Для точок доступу, біля яких не відображається позначка , вводити пароль не потрібно.

1. Виберіть [Да] і натисніть кнопку .

### Як користуватися клавіатурою

Якщо потрібно ввести символи вручну, на екрані з’являється клавіатура.
Натискаючи ///, виберіть потрібну кнопку та натисніть , щоб ввести символ.

| Відображувані назви | Функції
(1) | Поле введення | Відображення введених символів.
(2) | Переключення між типами символів | Щоразу після натиснення кнопки почергово відображаються букви алфавіту, цифри та символи.
(3) | Клавіатура | Щоразу після натиснення кнопки відображаються символи, які ви вводите. Наприклад: якщо потрібно ввести «abd» Виберіть клавішу «abc» та натисніть один раз, щоб відобразити «a» виберіть «», щоб перемістити курсор (5), і натисніть виберіть клавішу «abc» та двічі натисніть , щоб відобразити «b» виберіть клавішу «def» і натисніть один раз, щоб відобразити «d».
(4) | Підтвердження | Підтвердження введеної інформації.
(5) | Переміщення курсору | Переміщення курсору в полі введення вліво чи вправо.
(6) | Видалення | Видалення символу перед курсором.
(7) |  | Введення наступного символу з великої або малої літери.
(8) | Пробіл | Введення пробілу.

- Щоб скасувати введення символів під час набору, натисніть кнопку [Отмена].

### Інші пункти налаштування

Залежно від стану чи способу налаштування точки доступу, можливо, ви захочете налаштувати інші пункти.

Відображувані назви | Функції
WPS PIN | Відображення PIN-коду, який вводиться на підключеному пристрої.
Настройки IP-адреса | Вибір [Авто] або [Ручная настройка].
IP-адрес | У разі введення IP-адреси вручну вводьте встановлену адресу.
Маска подсети/ Шлюз по умолчанию | У разі вибору для параметра [Настройки IP-адреса] значення [Ручная настройка] вводьте IP-адресу відповідно до свого мережного оточення.
Приоритетное соед. | Вибір [Вкл] або [Выкл] для параметра [Приоритетное соед.].

Примітки

- Щоб зробити зареєстровану точку доступу пріоритетною, виберіть для параметра [Приоритетное соед.] значення [Вкл].

Пов’язані розділи
Нажать WPS
Нагору