Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > DRO/Авто HDR

## DRO/Авто HDR

Оптимізатор динамічного діапазону
Авто HDR
Використовується для коригування яскравості або контрасту.

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] потрібний режим

| (Выкл) | [DRO/Авто HDR] не використовується.
| (Опт.Д-диап.) | Розділяючи зображення на невеликі ділянки, фотоапарат аналізує контрастність світла та тіні між об’єктами та фоном і формує зображення з оптимальним рівнем яскравості та градації кольорів.
| (Авто HDR) | Зйомка трьох зображень із різною експозицією і накладання світлих ділянок недотриманих зображень і темних ділянок перетриманих зображень для створення знімка з багатою градацією кольорів. Буде записано одне зображення з належною експозицією та одне зображення, створене шляхом накладання.

### Оптимізатор динамічного діапазону

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] [Опт.Д-диап.]

1. За допомогою кнопок / на диску керування виберіть оптимальний рівень.

| (Оптимизатор Д-диапазона: Авто) | Автоматичне коригування яскравості.
| (Рівень)* | Оптимізація градації кольорів усіх ділянок знятого зображення. Значення оптимального рівня можна вибрати від Lv1 (слабкий) до Lv5 (сильний).

* Число Lv, яке відображається з позначкою , вказує на поточне налаштування.
Примітки

- У разі зйомки із функцією [Опт.Д-диап.] зображення може містити шум. Вкажіть потрібний рівень, позначивши потрібне зображення, особливо якщо потрібно підсилити ефект оптимізації.

### Авто HDR

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] [Авто HDR]

1. За допомогою кнопок / на диску керування виберіть оптимальний рівень.

| (Авто HDR: Сдвиг экспоз. Авто) | Автоматичне коригування відхилення значень експозиції.
| (Рівень відхилення значення експозиції)* | Налаштування відхилення значення експозиції відповідно до контрастності об’єкта зйомки. Вибір оптимального рівня від 1,0 EV (слабкий) до 6,0 EV (сильний). Наприклад, якщо встановити значення експозиції 2,0EV, буде скомпоновано три зображення: одне зображення зі значенням експозиції –1,0EV, інше — з оптимальною експозицією, а третє зі значенням +1,0EV.

* Число EV, яке відображається з позначкою , вказує на поточне налаштування.
Примітки

- Оскільки затвор спрацьовує тричі для одного знімка, слід враховувати таке:

- Використовуйте цю функцію, коли об’єкт не рухається й не кліпає очима.

- Не виконуйте перекомпонування кадру.

- Ця функція недоступна для зображень формату RAW.

- Зробити наступний знімок неможливо доти, доки не буде завершено процес запису поточного знімка.

- Різниця між освітленням об’єкта та навколишнім освітленням може перешкоджати досягненню бажаного ефекту.

- У разі використання спалаху ця функція малоефективна.

- Якщо контрастність сцени низька, мав місце ефект тремтіння фотоапарата або зображення вийшло розмитим, зображення HDR належної якості не буде отримано. Якщо фотоапарат виявить таку ситуацію, про це засвідчить індикатор на екрані перегляду відзнятого зображення. У такому разі виконайте зйомку ще раз, перекомпонувавши зображення і врахувавши можливість виникнення ефекту розмитості.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору