Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Кількість фотографій і тривалість відеозйомки > Тривалість відеозйомки

## Тривалість відеозйомки

У наведеній нижче таблиці вказана приблизна максимальна тривалість записування. Це загальна тривалість усіх відеофайлів. Можлива тривалість записування залежить від умов зйомки та карти пам’яті.
(h (годин), m (хвилин))

Параметры записи | Карта пам’яті, відформатована за допомогою цього фотоапарата
2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Безперервна зйомка може тривати приблизно 29 хвилин (обмеження технічних характеристик виробу). Максимальний час безперервного записування відео у форматі MP4 (12M) становить приблизно 15 хвилин (враховуючи обмеження розміру файлу 2 ГБ).
Примітки

- Тривалість відеозйомки є різною, оскільки фотоапарат обладнано системою VBR (змінна швидкість передавання даних), яка автоматично налаштовує якість зображення залежно від умов зйомки.
  Під час зйомки об’єкта, який швидко рухається, зображення чіткіше, а час зйомки коротший, оскільки потрібний більший об’єм пам’яті.
  Тривалість записування також відрізняється залежно від умов і об’єкта зйомки, а також налаштувань розміру та якості зображення.

Нагору