Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Wi-Fi

## Wi-Fi

Бездротова точка доступу, до якої потрібно підключитися, не з’являється.

- Залежно від умов випромінювання радіохвиль, бездротова точка доступу може не з’являтися на фотоапараті. Розташуйте фотоапарат ближче до бездротової точки доступу.

- Залежно від налаштувань, бездротова точка доступу може не з’являтися на фотоапараті. Правильні налаштування див. у посібнику користувача бездротової точки доступу.

[Нажать WPS] не працює.

- Залежно від налаштувань бездротової точки доступу, функція [Нажать WPS] може бути недоступна. Підтвердьте пароль та ідентифікатор SSID бездротової точки доступу, щоб установити [Ручн. настр. точки дост.]. [Додатково]

[Отправить на компьютер] завершується передчасно.

- За низького рівня заряду батареї [Отправить на компьютер] може завершитися передчасно. Зарядіть фотоапарат перед використанням.

Не вдається передати відео на смартфон.

- Перед записуванням відео, яке потрібно передати на смартфон, установіть MENU 1 [Формат файла] [MP4]. [Додатково]

[Отправ. на смартф.] завершується передчасно.

- За низького рівня заряду батареї [Отправ. на смартф.] може завершитися передчасно. Зарядіть фотоапарат перед використанням.

Екран зйомки не відображається плавно, коли фотоапарат від’єднується від комп’ютера.

- Залежно від умов випромінювання радіохвиль, зв’язок між смартфоном і фотоапаратом може не працювати належним чином. Зменште відстань між фотоапаратом і смартфоном.

Зйомка з використанням функції [Управл. со смартф.] завершується передчасно.

- За низького рівня заряду батареї зйомка з використанням функції [Управл. со смартф.] може завершитися передчасно. Зарядіть фотоапарат перед використанням.

Не вдається встановити з’єднання одним дотиком (NFC).

- Змініть розташування фотоапарата та смартфону, щоб обидві позначки (N-Mark) були якомога ближче одна до одної. Якщо NFC-з’єднання все-одно не працює, пересуньте смартфон убік на кілька міліметрів або відсуньте його від фотоапарата не менше, ніж на 10 секунд, а потім торкніться його ще раз.

- Для параметра [Режим полета] установлено значення [Вкл]. Установіть для нього значення [Выкл].

- Перевірте, чи смартфон готовий до з’єднання.
  Додаткові відомості див. у посібнику з експлуатації смартфону.

- Не підносьте до позначки (N-Mark) фотоапарата будь-які металеві предмети, окрім смартфону.

- Фотоапарат може з’єднуватися тільки з одним смартфоном одночасно.

- Якщо на смартфоні активовано будь-яку іншу програму, яка використовує функцію NFC, закрийте цю програму.

Нагору