Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > ШП длит. экспоз.

## ШП длит. экспоз.

Якщо встановити витримку на 1/3 секунди чи більше (зйомка з довгою експозицією), зменшення рівня шумів буде ввімкнено впродовж того часу, поки затвор відкритий. Це дасть змогу зменшити рівень зернистості зображення, притаманної знімкам, зробленим із довгою витримкою.

1. MENU 4 [ШП длит. экспоз.] потрібний режим

| Вкл | Активація функції зменшення шумів на час, поки затвор відкритий. Під час роботи функції зменшення шумів відображається відповідне повідомлення і робити подальші знімки неможливо. Цей параметр передбачає пріоритет якості зображення.
| Выкл | [ШП длит. экспоз.] не використовується. Цей параметр передбачає пріоритет тривалості зйомки.

Примітки

- Навіть якщо для пункту [ШП длит. экспоз.] встановлено значення [Вкл], функція зменшення шуму буде недоступною за таких умов:

- якщо [Режим протяжки] налаштовано на [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)] або [Брек.: Непрер.];

- якщо [Выбор сцены] налаштовано на (Спорт) або (Сумерки с рук);

- у режимі [Панорамный обзор].

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору