Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Приор. диафрагмы

## Приор. диафрагмы

Дає змогу налаштувати діапазон фокусування та рівень розмитості фону.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Приор. диафрагмы).

1. Щоб вибрати значення діафрагми (значення F), поверніть диск керування.

- Якщо параметр [Приор. диафрагмы] призначено кільцю керування, його можна також задати за допомогою кільця керування. [Додатково]

- Для витримки затвора (значення F) можна вибрати значення від F1,8 до F11. (Із повертанням важеля W/T (масштабування) у бік T мінімальне значення витримки затвора (значення F) зростає).

- Для витримки затвора автоматично налаштовується значення від 1/2000 до 8 секунд.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Витримка
Чим коротша витримка (чим нижче значення F), тим ширший отвір, крізь який проходить світло. Глибина фокуса зменшується, і у фокусі залишаються лише об’єкти, що перебувають на невеликій відстані. Такий режим добре підходить для портретів тощо.
Чим довша витримка (чим вище значення F), тим вужчий отвір, крізь який проходить світло. Чітко відображаються як об’єкти, розташовані близько, так і ті, що перебувають на великій відстані від об’єктива. Такий режим добре підходить для пейзажів тощо.
Примітки

- Якщо після застосування потрібних налаштувань не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані починають блимати. За таких умов можна здійснювати зйомку, проте рекомендовано повторно налаштувати значення, що блимають.

- Яскравість зображення на екрані може відрізнятися від фактичної яскравості записаного зображення.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору