Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Попереджувальні індикатори та повідомлення > Режим автоматичної діагностики

## Режим автоматичної діагностики

Якщо на екрані з’являється код, що починається з літери, це означає, що на фотоапараті працює функція автоматичної діагностики. Дві останні цифри (позначені ) відрізнятимуться залежно від стану фотоапарата.
Якщо не вдається вирішити проблему навіть після кількох спроб виконання відповідних дій для її усунення, фотоапарат, можливо, потребує ремонту.
Зверніться до місцевого торгового представника або найближчого вповноваженого центру обслуговування.
C:32:

- Сталася несправність самого виробу. Вимкніть і знову ввімкніть фотоапарат.

C:13:

- Фотоапарат не зчитує дані з карти пам’яті або не записує їх на неї. Спробуйте вимкнути та знову ввімкнути фотоапарат або вийняти та знову вставити карту пам’яті кілька разів.

- Вставлена карта пам’яті не відформатована. Відформатуйте карту пам’яті. [Додатково]

- Вставлену карту пам’яті не можна використовувати в цьому фотоапараті, або дані на ній пошкоджено. Вставте нову карту пам’яті.

E:61:
E:62:
E:91:

- У роботі фотоапарата стався збій. Виконайте ініціалізацію фотоапарата, а потім увімкніть його знову. [Додатково]

E:94:

- Помилка записування або видалення даних. Необхідний ремонт. Зверніться до місцевого торгового представника або найближчого вповноваженого центру обслуговування. Потрібно буде назвати всі числа в коді помилки, починаючи з E.

Нагору