Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Ручной экспозиция

## Ручной экспозиция

BULB
Можна вибрати потрібну експозицію, налаштувавши витримку затвора та значення діафрагми вручну.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Ручной экспозиция).

1. На диску керування натисніть , щоб вибрати значення витримки та діафрагми (значення F).

- Після кожного натискання кнопки настроюваний параметр змінюється.

1. За допомогою диска керування виберіть значення.

Диск керування | Функція
| Рухомі елементи
| Параметри витримки або діафрагми (значення F)

- Якщо параметр [Приор. диафрагмы] або [Приор. выдержки] призначено кільцю керування, його можна також задати за допомогою кільця керування.

- Виберіть значення витримки з діапазону від 1/2000 до 30 секунд. Здійснювати зйомку можна також у режимі [BULB].

- Якщо важіль масштабування встановлено в крайнє положення W, для діафрагми можна вибрати значення від F1,8 до F11.
  Якщо важіль масштабування встановлено в крайнє положення T, для витримки затвора можна вибрати значення від F4,9 до F11.

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Настроювання значення витримки затвора та діафрагми (значення F)
Різниця між встановленим значенням експозиції та значенням, визначеним фотоапаратом, відображається на екрані вказівником правильної експозиції (MM).
A: значення витримки затвора
B: значення діафрагми
C: вказівник правильної експозиції (MM)

- Змінення експозиції в бік + забезпечує більшу яскравість зображень; у бік – — затемнення зображень. «0» вказує на правильне значення експозиції, визначене фотоапаратом.

- Якщо для витримки затвора встановлено значення від 0,4 секунди, відображається позначка [”], наприклад «0,4”».

- Якщо встановлюється довша витримка затвора, рекомендовано використовувати штатив для запобігання ефекту вібрації.

- За використання довшої витримки затвора потрібно більше часу на обробку даних.

Примітки

- Значення [ISO AUTO] не можна вибрати для параметра [ISO] у режимі [Ручной экспозиция].

- Якщо в ході налаштування не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані почнуть блимати. За таких умов можна здійснювати зйомку, проте рекомендовано повторно налаштувати експозицію.

### BULB

Довга витримка дає змогу робити знімки з ефектом «шлейфу». [BULB] підходить для зйомки шлейфів світла, наприклад феєрверків.

1. Установіть диск вибору режимів у положення (Ручной экспозиция).

1. Щоб вибрати значення витримки затвора, натисніть на диску керування.

1. Повертайте диск керування проти годинникової стрілки, поки не з’явиться індикація [BULB].

1. Щоб налаштувати фокус, натисніть кнопку спуску до половини.

1. Натисніть кнопку спуску та утримуйте її впродовж усієї зйомки.

Поки натиснуто кнопку спуску, затвор залишається відкритим.
Примітки

- Оскільки витримка стає довшою, і фотоапарат більше піддається ефекту тремтіння, радимо використовувати для зйомки штатив.

- Чим довша витримка, тим більш помітні шуми зображення.

- Після зйомки буде застосовано функцію зменшення шумів (ШП длит. экспоз.), і виконуватиметься вона стільки ж часу, скільки затвор був відкритий. Під час цього будь-яка зйомка недоступна.

- Якщо активовано функцію [Smile Shutter] або [Авто HDR], для витримки неможливо встановити значення [BULB].

- Якщо функція [Smile Shutter] або [Авто HDR] використовується зі значенням витримки [BULB], то це значення тимчасово змінюється на 30 секунд.

Пов’язані розділи
Функції, доступні не в усіх режимах зйомки
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору