Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Корисні функції зйомки > Використання функцій зйомки > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] потрібний режим

- Якщо вибрано параметр [Многокадр. шумоподавл.] або [ISO AUTO], натисніть кнопку на диску керування для відображення екрану налаштувань і виберіть потрібне значення.

| (Многокадр. шумоподавл.) | Фотоапарат накладає зображення безперервної зйомки, у результаті чого зменшується рівень шумів. Натисніть кнопку на диску керування, щоб відобразити екран налаштувань, а потім за допомогою кнопок / виберіть потрібне значення від ISO AUTO, 200 до 25600.
| (ISO AUTO) | Фотоапарат автоматично налаштовує чутливість ISO відповідно до навколишніх умов освітлення. У режимі [ISO AUTO] можна налаштувати максимальне та мінімальне значення ISO. Натисніть , щоб відобразити екран налаштувань.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або в темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (виберіть більше значення).

Регулювання чутливості ISO (Рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO — це швидкість носія для записування з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Записування яскравого зображення навіть під час зйомки в темряві (це можливе завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості).
Однак зображення в такому разі може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Записування чіткішого зображення.
Однак якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти темнішим.
Примітки

- Пункт [ISO AUTO] недоступний, якщо фотоапарат перебуває в режимі [Ручной экспозиция]. Налаштування за замовчуванням — [ISO 160].

- Якщо для параметра [ISO] встановлено значення, нижче за ISO 160, діапазон яскравості об’єкта зйомки (динамічний діапазон) може зменшитися.

- Доступні значення для відеозйомки: від ISO 160 до ISO 3200.

- Якщо для параметра [ISO] вибрано значення [Многокадр. шумоподавл.], фотоапарат накладає зображення. При цьому запис зображення триває довше, а спалах не спрацьовує.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, доступні не в усіх режимах зйомки
Нагору