Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Batterie > Charger le Reader

## Charger le Reader

L’icône d’état de la charge/batterie sur le côté droit de la barre d’état indique le niveau de la batterie. Reportez-vous à la section Détails.
Si celui-ci est faible, choisissez l’une des méthodes des sections suivantes pour charger le Reader.

1. Connecteur Micro USB

1. Indicateur de charge

### Charger avec votre ordinateur

1. Mettez votre ordinateur sous tension.

1. Raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.

Attendez que l’écran suivant apparaisse.

Pour | Description
Installer l’application du Reader ou transférer des données | Tapez sur [Oui] pour installer l’application du Reader ou transférer des fichiers de votre ordinateur au Reader pendant la charge. Il est impossible d’utiliser le Reader pendant le transfert. L’écran de stockage USB apparaît sur le Reader, il est détecté sur votre ordinateur, puis les lecteurs « READER » et « SETUP » apparaissent sur votre ordinateur. Lorsque l’icône * bascule sur l’icône , la charge est terminée. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB du Reader et de votre ordinateur. Après un court laps de temps, l’écran [Accueil] apparaît. * Cette icône ne s’affiche que si le Reader est en mode de transfert de données.
Charger le Reader | Tapez sur [Non] ou appuyez sur la touche (Retour) pour revenir à l’écran précédent. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche (Accueil). L’écran [Accueil] apparaît. Lorsque l’icône bascule sur l’icône , la charge est terminée. Dans ce mode, le Reader n’est pas détecté par votre ordinateur*. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB du Reader et de votre ordinateur. * Cette situation peut varier selon les paramètres de votre ordinateur.

Remarque

- Votre ordinateur doit être sous tension pour charger le Reader. Le Reader ne sera pas chargé si votre ordinateur entre en mode de sommeil ou de veille. Laissez l’ordinateur sous tension avec une alimentation stable et continue pendant la charge du Reader.

- Le bouton (Alimentation) ne peut être utilisé lorsque le Reader est raccordé à votre ordinateur et est en charge.

- Si vous mettez le Reader hors tension en tapant sur [Paramètres] [Arrêt de l’appareil] en mode de charge, la charge du Reader s’arrêtera.

Conseil

- Vous pouvez également charger le Reader avec l’adaptateur secteur (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, vendu séparément). Cette méthode de charge durera environ 2 heures pour charger entièrement la batterie.

- Si la batterie est épuisée, la charge du Reader avec l’adaptateur secteur pendant 3 minutes fournira suffisamment d’énergie à la batterie pour lire environ 600 pages.

- Pour passer du mode de charge au mode de transfert de données, tapez sur la barre d’état pour afficher la fenêtre de notification tapez sur [USB connecté] [Oui].

### Icône de charge/d’état de la batterie

L’icône de charge/d’état de la batterie indique l’état de charge ou le niveau de charge restant approximatif de la batterie.

Icône | Description
| Les quatre barres indiquent une batterie entièrement chargée ou presque chargée. Le nombre de barres diminue au fur et à mesure que la batterie se charge. Zéro barre indique que le niveau de charge restant de la batterie est presque nul.
| La batterie est chargée à fond.
| La charge de la batterie est en cours.

Haut de la page