Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Pièces et commandes > Retrait/Fixation de la housse standard (PRS-T3)

## Retrait/Fixation de la housse standard (PRS-T3)

### Retrait de la housse standard

1. Ouvrez la housse standard et retournez le Reader.

1. Tenez fermement le Reader à une main.

1. Placez votre ongle ou un objet pointu dans la fente du bord inférieur, puis soulevez délicatement et retirez la housse standard.

### Fixation de la housse standard

1. Insérez les quatre languettes supérieures de la housse standard dans les orifices supérieurs du Reader.

1. Insérez toutes les languettes dans leurs orifices (indiqués par des flèches), puis enfoncez fermement la housse standard.

Remarque

- Ne décollez pas l’étiquette de la batterie.

Conseil

- La housse standard et la housse avec lumière (vendues séparément) disposent d’une fonction de démarrage et de mise en veille à activation magnétique, qui sort de veille/met en veille votre Reader automatiquement lorsque vous ouvrez/fermez le couvercle.

Haut de la page