Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Pièces et commandes > Retrait/Fixation du panneau arrière (PRS-T3S*)

## Retrait/Fixation du panneau arrière (PRS-T3S*)

* Édition limitée uniquement.

### Retrait du panneau arrière

1. Retournez le Reader.

1. Tenez fermement le Reader à une main.

1. Placez votre ongle ou un objet pointu dans la fente du bord inférieur, puis soulevez délicatement et retirez le panneau arrière.

### Fixation du panneau arrière

1. Insérez les quatre languettes supérieures du panneau arrière dans les orifices supérieurs du Reader.

1. Insérez toutes les languettes dans leurs orifices (indiqués par des flèches), puis enfoncez fermement le panneau arrière.

Remarque

- Ne décollez pas l’étiquette de la batterie.

Haut de la page