Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Pièces et commandes > Fente pour carte microSD

## Fente pour carte microSD

La fente pour carte microSD se situe à l’arrière du Reader.

1. Retirez la housse standard (PRS-T3) ou le panneau arrière (PRS-T3S*).

1. Tenez la carte microSD en orientant ses contacts vers le bas et la flèche vers la fente pour carte microSD, puis insérez-la jusqu’au déclic de mise en place.

L’indicateur d’accès s’allume en orange lorsque le Reader accède à la carte microSD.

1. Fixez la housse standard (PRS-T3) ou le panneau arrière (PRS-T3S*).

* Édition limitée uniquement.
Vous pouvez formater la carte microSD si nécessaire. Reportez-vous à la section Détails.
Remarque

- Ne retirez pas la carte microSD tant que l’indicateur d’accès est allumé.

- Enfoncez une fois la carte microSD, faites-la glisser avec précaution du bout du doigt, puis relâchez.

1. Indicateur d’accès

Haut de la page