Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Autres informations > Annexe > Caractéristiques techniques

## Caractéristiques techniques

### Nom de modèle

PRS-T3/PRS-T3S

### Source d’alimentation

Batterie rechargeable intégrée : 3,7 V CC, 1000 mAh
Alimentation USB à partir d’un ordinateur ou de l’adaptateur secteur en option PRSA-AC10/PRSA-AC1A (vendu séparément) via le câble USB fourni.

### Durée de vie de la batterie (changements de page continus)

Batterie maximum : environ 30 000 changements de page continus pendant la lecture uniquement.*
* Mesure effectuée sur un contenu textuel au format ePub et une batterie entièrement chargée, avec des changements de page consécutifs à environ une seconde par page sous la température de fonctionnement recommandée. La durée de vie de la batterie peut varier selon le type d’utilisation et l’appareil.

### Temps de charge

Charge sur l’ordinateur : environ 2,5 heures
Charge sur l’adaptateur secteur PRSA-AC10/PRSA-AC1A (vendu séparément) : environ 2 heures

### Capacité de la mémoire interne (pour la mémorisation des données)

Environ 1,2 Go après le réglage initial.
La capacité de la mémoire disponible peut varier selon la taille des échantillons préchargés.

### Température de fonctionnement/chargement

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

### Dimensions (l/h/p)

PRS-T3 : 109 × 160 × 11,3 mm (4 3/8 × 6 3/8 × 15/32 pouces)
PRS-T3S :107 × 160 × 8,8 mm (4 1/4 × 6 3/8 × 3/8 pouces)

### Masse

PRS-T3 : 200 g (7,1 oz.)
PRS-T3S : 160 g (5,6 oz.)

### Écran

Écran électrophorétique diagonal de 152,4 mm (6 pouces)
758 × 1024 pixels, échelle de gris à 16 niveaux

### Wi-Fi

Normes sans fil : conforme IEEE 802.11b/g/n
Sécurité sans fil : WEP (système ouvert), WEP (clé partagée), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Emplacements de carte

Fente pour carte microSD
Pour connaître les types de carte et les précautions, reportez-vous à la section Détails.

### Éléments fournis

Câble USB × 1
Guide de démarrage
Haut de la page