Reader™ Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Teile und Bedienelemente > microSD-Karteneinschub

## microSD-Karteneinschub

Der microSD-Karteneinschub befindet sich auf der Rückseite des Readers.

1. Nehmen Sie das Standard Cover (PRS-T3) bzw. das Back Panel (PRS-T3S*) ab.

1. Halten Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach unten und dem Pfeil in Richtung des microSD-Karteneinschubs und schieben Sie die Karte dann hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Die Zugriffsanzeige leuchtet orange, während der Reader auf die microSD-Karte zugreift.

1. Bringen Sie das Standard Cover (PRS-T3) bzw. das Back Panel (PRS-T3S*) an.

* Nur begrenzte Edition.
Sie können die microSD-Karte bei Bedarf formatieren. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Hinweis

- Nehmen Sie die microSD-Karte nicht heraus, solange die Zugriffsanzeige leuchtet.

- Drücken Sie die microSD-Karte einmal ein, ziehen Sie die Karte vorsichtig mit der Fingerspitze heraus und lassen Sie sie dann los.

1. Zugriffsanzeige

Zum Seitenanfang