Reader™ Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Drahtlosverbindung > Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk

## Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk

Wenn Sie im Reader Store einkaufen oder drahtlos im Internet surfen wollen, konfigurieren Sie mit den folgenden Schritten eine Funkverbindung (Wi-Fi®-Verbindung) mit dem Internet.

### Vorbereitungen für eine Wi-Fi-Verbindung

Aktivieren Sie vor dem Herstellen einer Verbindung zu einem Zugriffspunkt [Wi-Fi] auf dem Reader.

1. Drücken Sie die Taste (Startseite) tippen Sie auf [Anwendungen] [Einstellungen] [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen].

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts von [Wi-Fi], um das Wi-Fi-Netzwerk einzuschalten.

Das Häkchen bedeutet, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist. Wi-Fi ist standardmäßig ausgeschaltet.
Alternativ dazu können Sie auch auf die Statusleiste [Wi-Fi] tippen. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Tipp

- Deaktivieren Sie [Wi-Fi], wenn die Funktion nicht verwendet wird, um die Betriebsdauer des Akkus im Reader zu verlängern.

- Aktivieren Sie [Wireless Standby], um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.

#### Wi-Fi-Statussymbole

Folgende Symbole in der Statusleiste geben den Status der Wi-Fi-Verbindung an.

Symbol | Status
| Wi-Fi ist aktiviert. Die Anzahl der Striche gibt die Wi-Fi-Signalstärke an.
| Die Wi-Fi-Netzwerkfunktion des Readers ist in den Bereitschaftsmodus geschaltet. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
| Es ist kein Wi-Fi-Zugriffspunkt in der Nähe. In diesem Fall ist kein Zugriff auf den Reader Store möglich.
| Die Einstellung [Wi-Fi] ist ausgeschaltet.

### Auswählen eines Verbindungstyps

Je nach Wi-Fi-Umgebung stellen Sie anhand einer der folgenden Methoden eine Verbindung zu einem Zugriffspunkt her.
Anhand der folgenden Fragen können Sie den am besten geeigneten Fall zum Konfigurieren der Wi-Fi-Netzwerkverbindung des Readers ermitteln.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup

Fall A

WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit WPS-Taste Details

Fall B

WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit PIN-Eingabe Details

Fall C

Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Router ohne WPS-Unterstützung Details

Fall D

Herstellen einer Verbindung zu einem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk Details

Manuelle Konfiguration

Manuelles Konfigurieren einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung; Herstellen einer Verbindung zu einem Zugriffspunkt, bei dem die SSID so eingestellt ist, dass sie nicht sichtbar ist. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.

### Fall A: WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit WPS-Taste

Der Reader ist mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) kompatibel, so dass Sie mit der Taste „WPS“ oder „Verbinden“ an Ihrem WPS-kompatiblen Wi-Fi-Router problemlos eine Wi-Fi-Verbindung herstellen können. Vergewissern Sie sich, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist, und tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen] auf dem Bildschirm [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen]. Alternativ dazu können Sie [Wi-Fi] auch einschalten, indem Sie auf die Statusleiste und dann auf [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

1. Tippen Sie auf [WPS-PBC-Methode] [Starten].

1. Drücken Sie am Wi-Fi-Router innerhalb von 2 Minuten die Taste „WPS“ oder „Verbinden“.*

Der Reader versucht automatisch, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.
* Der Name der Taste am Wi-Fi-Router kann anders lauten.

1. Taste „WPS“ oder „Verbinden“

1. Wenn am Bildschirm des Readers angezeigt wird, dass die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf [OK].

Der Status der Funkverbindung wird in der Statusleiste angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Weitere technische Hinweise dazu finden Sie in Details.

### Fall B: WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit PIN-Eingabe

Wenn der WPS-kompatible Wi-Fi-Router die PBC-Methode nicht unterstützt, stellen Sie mithilfe einer PIN (Personal Identification Number) eine Verbindung her. Vergewissern Sie sich, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist, und tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen] auf dem Bildschirm [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen]. Alternativ dazu können Sie [Wi-Fi] auch einschalten, indem Sie auf die Statusleiste und dann auf [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

1. Tippen Sie auf [Wi-Fi Netzwerk hinzufügen] [WPS-PIN-Methode] [Starten].

Auf dem Bildschirm des Readers wird eine PIN angezeigt.
Geben Sie die PIN an Ihrem Wi-Fi-Router ein. Erläuterungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Wi-Fi-Router.

1. Geben Sie die PIN ein und tippen Sie auf [OK] auf dem Reader.

Nach kurzer Zeit stellt der Reader automatisch eine Verbindung zum Funknetzwerk her.
Der Status der Funkverbindung wird in der Statusleiste angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Weitere technische Hinweise dazu finden Sie in Details.

### Fall C: Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Router ohne WPS-Unterstützung

Vergewissern Sie sich, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist, und tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen] auf dem Bildschirm [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen]. Alternativ dazu können Sie [Wi-Fi] auch einschalten, indem Sie auf die Statusleiste und dann auf [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

1. Tippen Sie auf [Scan].

Unter [Wi-Fi Netzwerke] werden die verfügbaren Zugriffspunkte angezeigt.

Option | Beschreibung
| Netzwerk-SSID
| Sicherheitstyp
| Seitenanzeige
| Seitenwechselsymbol
| Wi-Fi ist aktiviert und der Reader erkennt ein nicht gesichertes Netzwerk.
| Wi-Fi ist aktiviert und der Reader erkennt ein gesichertes Netzwerk. Der Wi-Fi-Router, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, erfordert ein Passwort. Das Passwort wird manchmal auch als WEP-Schlüssel/WPA-Schlüssel/Verschlüsselungsschlüssel/Netzwerkschlüssel usw. bezeichnet.

1. Tippen Sie auf die SSID (Service Set Identifier) Ihres Wi-Fi-Routers in der Liste [Wi-Fi Netzwerke]. Erläuterungen zum Ermitteln der SSID Ihres Wi-Fi-Routers finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Wi-Fi-Router.

1. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.

1. Tippen Sie auf [Verbinden].

Der Reader stellt eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her.
Der Status der Funkverbindung wird in der Statusleiste angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Weitere technische Hinweise dazu finden Sie in Details.

### Fall D: Herstellen einer Verbindung zu einem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk

Einige öffentliche Funkzugriffspunkte, auch „Hotspots“ genannt, stehen jedermann offen und Sie dürfen einfach eine Verbindung dazu herstellen. Vergewissern Sie sich, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist, und tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen] auf dem Bildschirm [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen]. Alternativ dazu können Sie [Wi-Fi] auch einschalten, indem Sie auf die Statusleiste und dann auf [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

1. Tippen Sie auf [Scan].

Unter [Wi-Fi Netzwerke] werden die verfügbaren Zugriffspunkte angezeigt.

Option | Beschreibung
| Netzwerk-SSID
| Sicherheitstyp
| Seitenanzeige
| Seitenwechselsymbol
| Wi-Fi ist aktiviert und der Reader erkennt ein nicht gesichertes Netzwerk.
| Wi-Fi ist aktiviert und der Reader erkennt ein gesichertes Netzwerk. Der Wi-Fi-Router, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, erfordert ein Passwort. Das Passwort wird manchmal auch als WEP-Schlüssel/WPA-Schlüssel/Verschlüsselungsschlüssel/Netzwerkschlüssel usw. bezeichnet.

1. Tippen Sie auf die SSID (Service Set Identifier) Ihres Wi-Fi-Routers in der Liste [Wi-Fi Netzwerke].

1. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.

1. Tippen Sie auf [Verbinden].

Der Status der Funkverbindung wird in der Statusleiste angezeigt.

1. Die Anwendung [Browser] startet möglicherweise automatisch und stellt eine Verbindung zu einem öffentlichen Zugriffspunkt her. Andernfalls müssen Sie die Anwendung [Browser] manuell starten, indem Sie die Taste (Startseite) drücken und auf [Anwendungen] [Browser] tippen.

1. Auf dem Browser-Bildschirm werden unter Umständen weitere Informationen zum Herstellen der Verbindung angezeigt. Gehen Sie gegebenenfalls nach diesen Anweisungen vor.

Weitere technische Hinweise dazu finden Sie in Details.

### Manuelles Konfigurieren einer Wi-Fi-Verbindung

Sie können die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell konfigurieren, indem Sie die erforderlichen Verbindungsinformationen eingeben. Vergewissern Sie sich, dass [Wi-Fi] eingeschaltet ist, und tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen] auf dem Bildschirm [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen]. Alternativ dazu können Sie [Wi-Fi] auch einschalten, indem Sie auf die Statusleiste und dann auf [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

1. Tippen Sie auf [Wi-Fi Netzwerk hinzufügen].

1. Tippen Sie auf [Manuelle Registrier.].

1. Tippen Sie auf den Eingabebereich [SSID] und nehmen Sie die Eingabe mithilfe der Bildschirmtastatur vor.

1. Tippen Sie auf das Menü [Sicherheitsmethode] (der Standardwert ist [Öffnen]) und dann auf den unterstützten Sicherheitstyp.

1. Tippen Sie auf den Eingabebereich [Passwort], geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein und tippen Sie dann auf [Fertig] [Speichern].

1. Tippen Sie auf die gespeicherte Netzwerk-SSID in der Liste [Wi-Fi Netzwerke] auf dem Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen].

1. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.

1. Tippen Sie auf [Verbinden].

Der Reader stellt eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her.
Der Wi-Fi-Verbindungsstatus wird in der Statusleiste angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Weitere technische Hinweise dazu finden Sie in Details.

### Allgemeine Hinweise zur Wi-Fi-Verbindung

- Tippen Sie länger auf eine Netzwerk-SSID in der Liste [Wi-Fi Netzwerke], um den Status und dazugehörige Informationen zum Zugriffspunkt anzuzeigen.

- Bevor Sie eine Verbindung zu einem Funknetzwerk herstellen, klären Sie alle Details wie Voraussetzungen, Benutzernamen und/oder Passwort mit dem Internet-/Wi-Fi-Anbieter.

- Sie können bis zu 20 Wi-Fi-Netzwerkverbindungen konfigurieren.

- Der Reader unterstützt bestimmte benutzerdefinierte Sicherheitssysteme für Wi-Fi-Netzwerke nicht. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Internet-/Wi-Fi-Anbieter.

- Wenn Sie das Passwort für ein Wi-Fi-Netzwerk bearbeiten, zu dem zurzeit eine Verbindung besteht, versucht der Reader mit dem neuen Passwort erneut, eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

- Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden wollen, drücken Sie die Taste (Menü) tippen Sie auf [Erweitert] auf dem Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] tippen Sie auf [Statische IP benutzen]. Ändern Sie diese Einstellung nicht, es sei denn, Sie werden von einem Netzwerkadministrator dazu aufgefordert. Möglicherweise funktioniert das Herstellen der Wi-Fi-Netzwerkverbindung sonst nicht mehr einwandfrei.

- Wenn die SSID (Service Set Identifier) des Zugriffspunkts privat ist, geben Sie die Informationen für die Wi-Fi-Verbindung manuell ein.

- Der Zugriffspunkt filtert den Zugriff möglicherweise nach MAC-Adresse. Überprüfen Sie die MAC-Adresse. Drücken Sie dazu die Taste (Startseite) tippen Sie auf [Anwendungen] [Einstellungen] [Über] [Geräteinformationen] und registrieren Sie die MAC-Adresse beim Zugriffspunkt, um eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.

- Wenn eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk besteht, können Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und andere Informationen zum Wi-Fi-Netzwerk anzeigen lassen, indem Sie die Taste (Menü) drücken und auf [Verbindungsinformationen] auf dem Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] tippen.

- Zu einem bereits konfigurierten Zugriffspunkt lässt sich erneut eine Verbindung herstellen, indem Sie in der Liste [Wi-Fi Netzwerke] einfach auf den Zugriffspunkt und dann auf [Verbinden] tippen.

Zum Seitenanfang