Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Onderdelen en bedieningselementen > Het Back Panel (PRS-T3S*) verwijderen/bevestigen

## Het Back Panel (PRS-T3S*) verwijderen/bevestigen

* Alleen beperkte uitgave.

### Het Back Panel verwijderen

1. Draai de Reader om.

1. Houd de Reader stevig vast met één hand.

1. Plaats uw vingernagel of een puntig voorwerp in de sleuf aan de onderkant en til het Back Panel vervolgens voorzichtig op en verwijder het.

### Het Back Panel bevestigen

1. Steek de bovenste vier lipjes van het Back Panel in de bovenste gaatjes van de Reader.

1. Steek alle lipjes in hun gaatjes (aangegeven door pijltjes) en duw het Back Panel stevig naar beneden.

Opmerking

- Verwijder het label niet van de batterij.

Ga naar paginabegin