Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Andere informatie > Appendix > Specificaties

## Specificaties

### Modelnaam

PRS-T3/PRS-T3S

### Voedingsbron

Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom, 1000 mAh
Via USB gevoed door een computer of de optionele netspanningsadapter PRSA-AC10/PRSA-AC1A (los verkrijgbaar) via de bijgeleverde USB-kabel.

### Levensduur van de batterij (herhaald omslaan)

Volledig opgeladen batterij: ongeveer 30.000 keer opeenvolgend pagina's omslaan, enkel tijdens het lezen.*
* Gemeten met tekstgebaseerde ePub-inhoud met een volledig opgeladen batterij, met herhaaldelijk omslaan aan ongeveer een seconde per pagina binnen de aanbevolen werkingstemperatuur. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren naargelang het gebruik en het individuele apparaat.

### Oplaadtijd

Met de computer opladen: ongeveer 2,5 uur
Met netspanningsadapter PRSA-AC10/PRSA-AC1A (los verkrijgbaar) opladen: ongeveer 2 uur

### Interne geheugencapaciteit (voor dataopslag)

Ongeveer 1,2 GB na initiële instelling.
Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen uittreksels, kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren.

### Gebruiks-/laadtemperatuur

5°C tot 35°C

### Afmetingen (b/h/d)

PRS-T3: 109 × 160 × 11,3 mm
PRS-T3S: 107 × 160 × 8,8 mm

### Gewicht

PRS-T3: 200 g
PRS-T3S: 160 g

### Scherm

Elektroforetisch scherm 152,4 mm (6 inch) diagonaal
758 × 1024 pixels, grijstinten met 16 gradaties

### Wi-Fi

Draadloze normen: IEEE 802.11b/g/n-compliant
Draadloze beveiliging: WEP (Open systeem), WEP (gedeelde sleutel), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Uitbreidingssleuven

microSD-kaartsleuf
Zie Details voor ondersteunde kaarttypes en voorzorgsmaatregelen.

### Bijgeleverde items

USB-kabel × 1
Snel aan de slag
Ga naar paginabegin