Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Onderdelen en bedieningselementen > microSD-kaartsleuf

## microSD-kaartsleuf

De microSD-kaartsleuf bevindt zich aan de achterkant van de Reader.

1. Verwijder de Standard Cover (PRS-T3) of het Back Panel (PRS-T3S*).

1. Houd de microSD-kaart vast met de contactpunten naar onder gericht en de pijl in de richting van de microSD-kaartsleuf, en voer hem in tot hij op zijn plaats klikt.

De toegangsaanduiding licht oranje op terwijl de Reader de microSD-kaart leest.

1. Bevestig de Standard Cover (PRS-T3) of het Back Panel (PRS-T3S*).

* Alleen beperkte uitgave.
U kunt de microSD-kaart formatteren indien nodig. Raadpleeg Details.
Opmerking

- Verwijder de microSD-kaart niet zolang de toegangsaanduiding oplicht.

- Duw eenmaal op de microSD-kaart, schuif de kaart voorzichtig uit met uw vingertoppen en neem hem dan weg.

1. Toegangsaanduiding

Ga naar paginabegin