Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Onderdelen en bedieningselementen > De Standard Cover (PRS-T3) verwijderen/bevestigen

## De Standard Cover (PRS-T3) verwijderen/bevestigen

### De Standard Cover verwijderen

1. Open de Standard Cover en draai de Reader om.

1. Houd de Reader stevig vast met één hand.

1. Plaats uw vingernagel of een puntig voorwerp in de sleuf aan de onderkant en til de Standard Cover vervolgens voorzichtig op en verwijder deze.

### De Standard Cover bevestigen

1. Steek de bovenste vier lipjes van de Standard Cover in de bovenste gaatjes van de Reader.

1. Steek alle lipjes in hun gaatjes (aangegeven door pijltjes) en duw de Standard Cover stevig naar beneden.

Opmerking

- Verwijder het label niet van de batterij.

Tip

- De Standard Cover en de Cover with Light (los verkrijgbaar) zijn uitgerust met een magnetisch geactiveerde waak-slaapfunctie die de Reader automatisch wekt of in slaap brengt als u de omslag opent of sluit.

Ga naar paginabegin