Guía del usuario del Reader™
Imprimir
Página principal > Primeros pasos > Partes y controles > Extracción/colocación de la Cubierta estándar (PRS-T3)

## Extracción/colocación de la Cubierta estándar (PRS-T3)

### Extracción de la Cubierta estándar

1. Abra la Cubierta estándar y gire el Reader.

1. Sujete el Reader con fuerza con una mano.

1. Haga palanca con una uña o un objeto afilado en la ranura de la esquina inferior para levantar y retirar la Cubierta estándar.

### Colocación de la Cubierta estándar

1. Inserte las cuatro lengüetas superiores de la Cubierta estándar en los orificios superiores del Reader.

1. Inserte todas las lengüetas en sus orificios (indicados por flechas) y encaje la Cubierta estándar.

Nota

- No quite la etiqueta de la batería.

Sugerencia

- La Cubierta estándar y la Cubierta con luz (se venden por separado) incluyen una función de activación/reposo activada magnéticamente, que activa o pone el Reader en reposo al abrir o cerrar la tapa.

Ir al principio de la página