Guía del usuario del Reader™
Imprimir
Página principal > Primeros pasos > Partes y controles > Ranura para tarjetas microSD

## Ranura para tarjetas microSD

La ranura para tarjetas microSD está situada en la cara posterior del Reader.

1. Quite la Cubierta estándar (PRS-T3) o el Panel posterior (PRS-T3S*).

1. Sujete la tarjeta microSD con los terminales hacia abajo y la flecha apuntando hacia la ranura para tarjetas microSD y, después, introdúzcala hasta que oiga un clic.

El indicador de acceso se iluminará de color naranja cuando el Reader esté accediendo a la tarjeta microSD.

1. Coloque la Cubierta estándar (PRS-T3) o el Panel posterior (PRS-T3S*).

* Únicamente edición limitada.
Tiene la opción de formatear la tarjeta microSD si es necesario. Consulte Detalles.
Nota

- No retire la tarjeta microSD mientras el indicador de acceso esté encendido.

- Presione la tarjeta microSD una vez, extráigala con cuidado con el dedo deslizándola y, finalmente, retírela.

1. Indicador de acceso

Ir al principio de la página