Guía del usuario del Reader™
Imprimir
Página principal > Primeros pasos > Partes y controles > Extracción/colocación del Panel posterior (PRS-T3S*)

## Extracción/colocación del Panel posterior (PRS-T3S*)

* Únicamente edición limitada.

### Extracción del Panel posterior

1. Gire el Reader.

1. Sujete el Reader con fuerza con una mano.

1. Haga palanca con una uña o un objeto afilado en la ranura de la esquina inferior para levantar y retirar el Panel posterior.

### Colocación del Panel posterior

1. Inserte las cuatro lengüetas superiores del Panel posterior en los orificios superiores del Reader.

1. Inserte todas las lengüetas en sus orificios (indicados por flechas) y encaje el Panel posterior.

Nota

- No quite la etiqueta de la batería.

Ir al principio de la página