Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Operazioni preliminari > Componenti e comandi > Slot per scheda microSD

## Slot per scheda microSD

Lo slot per scheda microSD si trova sul retro del dispositivo Reader.

1. Rimuovere la Standard Cover (PRS-T3) o il Back Panel (PRS-T3S*).

1. Tenere la scheda microSD con i contatti rivolti in basso e la freccia rivolta verso lo slot per scheda microSD, quindi inserirla fino allo scatto in posizione.

L’indicatore di accesso si accende in arancione mentre il dispositivo Reader accede alla scheda microSD.

1. Applicare la Standard Cover (PRS-T3) o il Back Panel (PRS-T3S*).

* Solo edizione limitata.
Se necessario è possibile formattare la scheda microSD. Vedere Dettagli.
Nota

- Non rimuovere la scheda microSD mentre l’indicatore di accesso è acceso.

- Spingere una volta la scheda microSD, estrarla attentamente con il dito, quindi rilasciarla.

1. Indicatore di accesso

Vai all'inizio della pagina