# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Spécifications (DSC-QX100)

#### Système

Dispositif d’image : capteur Exmor R CMOS 13,2 mm × 8,8 mm (type 1,0)

Nombre total de pixels de l’appareil photo : environ 20,9 mégapixels

Nombre effectif de pixels de l’appareil photo : environ 20,2 mégapixels

Objectif : objectif zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 3,6×, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (équivalent film 35 mm)) F1.8 (W) – F4,9 (T)

- Pendant l’enregistrement de films (16:9) : 29 mm – 105 mm
- Pendant l’enregistrement de films (4:3) : 36 mm – 128 mm

SteadyShot : optique

Commande d’exposition : exposition automatique, priorité à l’ouverture

Balance des blancs : Automatique, Lumière jour, Ombre, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (Blanc chaud/Blanc froid/Blanc neutre/Lumière jour), Temp. couleur

Formats de fichiers :

- Images fixes : compatible JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (format MP4) :
  - Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio : MPEG-4 AAC-LC 2ch

Supports d’enregistrement : « Memory Stick Micro », cartes mémoire microSD

#### Connecteurs d’entrée et de sortie

Borne multifonction* : communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

#### Alimentation, caractéristiques générales

Alimentation : batterie rechargeable NP-BN, 3,6 V

Consommation électrique (durant la prise de vue) : environ 1,1 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage : –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (compatible CIPA) : 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 pouces × 2 1/2 pouces × 2 1/4 pouces) (L/H/P)

Poids (compatible CIPA) (batterie NP-BN, « Memory Stick Micro » compris) : environ 179 g (6,3 on.)

Microphone : stéréo

Haut-parleur : mono

Exif Print : compatible

PRINT Image Matching III : compatible

#### Réseau local sans fil

Norme prise en charge : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Protocoles de sécurité pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC : conforme à NFC Forum Type 3 Tag

#### Batterie rechargeable NP-BN

Type de batterie : batterie aux ions de lithium

Tension maximale : 4,2 V CC

Tension nominale : 3,6 V CC

Tension de charge maximale : 4,2 V CC

Intensité de charge maximale : 0,9 A

Capacité :

- type : 2,3 Wh (630 mAh)
- minimale : 2,2 Wh (600 mAh)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Haut de la page