# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Spécifications (DSC-QX10)

#### Système

Dispositif d’image : capteur Exmor R CMOS 7,76 mm (type 1/2,3)

Nombre total de pixels de l’appareil photo : environ 18,9 mégapixels

Nombre effectif de pixels de l’appareil photo : environ 18,2 mégapixels

Objectif : objectif zoom Sony G 10×, f = 4,45 mm – 44,5 mm (25 mm – 250 mm (équivalent film 35 mm)) F3.3 (W) – F5.9 (T)

- Pendant l’enregistrement de films (16:9) : 27,5 mm – 275 mm
- Pendant l’enregistrement de films (4:3) : 33,5 mm – 335 mm

SteadyShot : optique

Commande d’exposition : exposition automatique

Balance des blancs : Automatique, Lumière jour, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (Blanc froid/Blanc neutre/Lumière jour)

Formats de fichiers :

- Images fixes : compatible JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (format MP4) :
  - Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio : MPEG-4 AAC-LC 2ch

Supports d’enregistrement : « Memory Stick Micro », cartes mémoire microSD

#### Connecteurs d’entrée et de sortie

Borne multifonction* : communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

#### Alimentation, caractéristiques générales

Alimentation : batterie rechargeable NP-BN, 3,6 V

Consommation électrique (durant la prise de vue) : environ 1,1 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage : –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (compatible CIPA) : 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 pouces × 2 1/2 pouces × 1 5/16 pouces) (L/H/P)

Poids (compatible CIPA) (batterie NP-BN, « Memory Stick Micro » compris) : environ 105 g (3,7 on.)

Microphone : stéréo

Haut-parleur : mono

Exif Print : compatible

PRINT Image Matching III : compatible

#### Réseau local sans fil

Norme prise en charge : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Protocoles de sécurité pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC : conforme à NFC Forum Type 3 Tag

#### Batterie rechargeable NP-BN

Type de batterie : batterie aux ions de lithium

Tension maximale : 4,2 V CC

Tension nominale : 3,6 V CC

Tension de charge maximale : 4,2 V CC

Intensité de charge maximale : 0,9 A

Capacité :

- type : 2,3 Wh (630 mAh)
- minimale : 2,2 Wh (600 mAh)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Haut de la page