# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Prise de vue à priorité ouverture (DSC-QX100 uniquement)

Vous pouvez ajuster la plage de mise au point ou le niveau de flou de profondeur en réglant manuellement l'ouverture (valeur F).

1. Connectez l’appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis réglez le mode d’exposition sur A (Prise de vue à priorité ouverture).

2. Appuyez sur la valeur F et sélectionnez la valeur F souhaitée.

   Permet de sélectionner une ouverture (valeur F) comprise entre F1.8 et F11.

#### Note

- Si vous réglez le zoom côté T, l’ouverture maximale (valeur F maximale) augmente.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Mode d'exposition

Haut de la page