# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Réglages de la prise de vue

- Retardateur

  Vous pouvez effectuer des prises de vue à l’aide du retardateur.

- Sélection de la taille des images fixes

  Sélectionne la taille des images fixes à enregistrer sur une carte mémoire insérée dans l’appareil photo.

- Sélection de la taille de transfert de l’image fixe

  Permet de sélectionner la taille de l’image transférée vers le téléphone intelligent lors de la prise de vue.

- Balance blancs

  Règle les tonalités de couleur en fonction des conditions lumineuses environnantes.

- EV

  Règle manuellement l’exposition.

- Mode d'exposition

  Vous pouvez sélectionner le mode d’exposition en fonction des conditions et de l’objectif recherché.

- Prise de vue à priorité ouverture (DSC-QX100 uniquement)

  Vous pouvez ajuster la plage de mise au point ou le niveau de flou de profondeur en réglant manuellement l'ouverture (valeur F).

- Mode mise au point (DSC-QX100 uniquement)

  Sélectionne le mode de mise au point en fonction du mouvement du sujet.

- Image de revue

  Permet de choisir d’afficher ou non l’image d’aperçu du téléphone intelligent après la prise de vue.

- Options de sauvegarde

  Permet de choisir d’enregistrer ou non une image vérifiée sur le téléphone intelligent après la prise de vue.

- Bip de l’appareil photo

  Vous pouvez sélectionner les sons de fonctionnement de l’appareil photo.

Haut de la page