# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## Chargement de la batterie

Recharge la batterie lorsqu’elle est insérée dans l’appareil photo.

1. Mettez l’appareil photo hors tension.
2. Insérez la batterie dans l’appareil photo.

3. Connectez la borne multifonction de l’appareil photo à un port USB de votre ordinateur à l’aide du câble micro-USB (fourni).

   Témoin de charge (A)

   Allumé : chargement en cours

   Éteint : chargement terminé

   Clignotant : erreur de chargement, ou chargement temporairement suspendu en raison d’une température non comprise dans la plage de température appropriée

   Si vous ne possédez pas d’ordinateur, utilisez l’adaptateur secteur AC-UD10 ou AC-UD11 (tous deux vendus séparément).

   L’adaptateur secteur AC-UD11 (vendu séparément) n’est peut-être pas disponible dans certains pays/régions.

#### Durée de charge (charge pleine)

La durée de charge est d’environ 115 min à l’aide du câble micro-USB (fourni).

Le temps de charge indiqué ci-dessus s’applique lors de la charge d’une batterie complètement déchargée à une température de 25 °C (77 °F). Le chargement peut durer plus longtemps en fonction des conditions et circonstances d’utilisation.

#### Note

- Respectez les conditions suivantes lors du chargement :

  - Si l’appareil photo est connecté à un ordinateur portable non raccordé à une source d’alimentation, la batterie de l’ordinateur portable se décharge. Ne rechargez pas l’appareil pendant une période prolongée.
  - Ne mettez pas l’appareil sous/hors tension ou ne redémarrez pas l’ordinateur ou ne lui faites pas quitter le mode veille lorsqu’une connexion USB est établie entre l’ordinateur et l’appareil photo. Cela risquerait d’entraîner un dysfonctionnement de l’appareil photo. Avant de mettre l’appareil sous/hors tension, ou encore avant de redémarrer l’ordinateur ou de quitter le mode de veille, débranchez l’appareil photo et l’ordinateur.
  - Le chargement à l’aide d’un ordinateur construit sur mesure ou modifié n’est pas garanti.

#### Astuce

- Si le témoin de charge clignote alors que le chargement n’est pas terminé, retirez la batterie et réinsérez-la.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Chargement de la batterie
- Autonomie de la batterie et nombre d’images pouvant être enregistrées

Haut de la page