# Appareil photo numérique DSC-QX10/QX100

## EV

Règle manuellement l’exposition.

1. Connectez l’appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur la valeur de correction de l’exposition et sélectionnez la valeur souhaitée.

   DSC-QX100 : règle manuellement l’exposition dans une plage comprise entre –3.0 EV et +3.0 EV.

   DSC-QX10 : règle manuellement l’exposition dans une plage comprise entre –2.0 EV et +2.0 EV.

#### Note

- Vous ne pouvez pas régler la valeur EV lorsque [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur] est activé.
- La valeur de correction de l’exposition indiquée à l’écran lors de la prise de vue est comprise entre -2.0 EV et +2.0 EV. Si vous sélectionnez une valeur non comprise dans cette plage, la luminosité de l’écran ne change pas pendant la prise de vue, mais se reflète dans les images enregistrées (DSC-QX100 uniquement).

#### Astuce

A : Surexposition (trop de lumière)

B : Exposition correcte

C : Sous-exposition (lumière insuffisante)

- Lorsque l’image prise est surexposée, réglez [EV] vers le côté moins.
- Lorsque l’image prise est sous-exposée, réglez [EV] vers le côté plus.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Mode d'exposition

Haut de la page