# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## Ripresa con priorità dell'apertura (solo DSC-QX100)

È possibile regolare il campo di messa a fuoco o il grado di sfocamento dello sfondo impostando manualmente l’apertura (valore F).

1. Collegare la fotocamera e lo smartphone mediante Wi-Fi, quindi impostare il Modo di esposizione su A (Ripresa con priorità dell'apertura).

2. Toccare il valore F e selezionare il valore F desiderato.

   Consente di selezionare un’apertura (valore F) da F1.8 a F11.

#### Nota

- Quando si regola lo zoom sul lato T, l’apertura massima (valore F minimo) aumenta.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Modo di esposizione

Vai all'inizio della pagina