# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## EV

Regolare l’esposizione manualmente.

1. Collegare la fotocamera e lo smartphone mediante Wi-Fi, quindi toccare il valore di compensazione dell’esposizione e selezionare il valore desiderato.

   DSC-QX100: consente di regolare l’esposizione manualmente in un intervallo da –3.0 EV a +3.0 EV.

   DSC-QX10: consente di regolare l’esposizione manualmente in un intervallo da –2.0 EV a +2.0 EV.

#### Nota

- Non è possibile impostare il valore EV quando è impostato [Intelligente autom.] o [Autom. superiore].
- Il valore di compensazione dell’esposizione che può essere visualizzato sullo schermo durante la ripresa oscilla da -2.0 EV a +2.0 EV. Se si imposta il valore al di fuori di questo intervallo, la luminosità sullo schermo non cambia durante la ripresa, ma viene riflessa nelle immagini registrate (solo DSC-QX100).

#### Suggerimento

A: sovraesposizione (troppa luce)

B: esposizione corretta

C: sottoesposizione (poca luce)

- Se l’immagine ripresa è sovraesposta, regolare [EV] verso il lato meno.
- Se l’immagine ripresa è sottoesposta, regolare [EV] verso il lato più.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Modo di esposizione

Vai all'inizio della pagina