# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## Caratteristiche tecniche (DSC-QX100)

#### Sistema

Dispositivo per immagine: sensore Exmor R CMOS da 13,2 mm × 8,8 mm (tipo 1,0)

Numero totale di pixel della fotocamera: circa 20,9 megapixel

Numero effettivo di pixel della fotocamera: circa 20,2 megapixel

Obiettivo: obiettivo con zoom 3,6× Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (equivalente ad una pellicola da 35 mm)) F1,8 (W) – F4,9 (T)

- Durante la ripresa dei filmati (16:9): 29 mm – 105 mm
- Durante la ripresa dei filmati (4:3): 36 mm – 128 mm

SteadyShot: ottico

Controllo dell’esposizione: esposizione automatica, priorità dell’apertura

Bilanciamento del bianco: automatico, luce del giorno, ombra, nuvoloso, incandescente, fluorescente (bianco caldo/bianco freddo/giorno bianco/luce del giorno), temperatura del colore

Formato di file:

- Fermi immagine: conforme a JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Filmati (formato MP4):
  - Video: MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Supporto di registrazione: “Memory Stick Micro”, schede di memoriamicroSD

#### Connettori di ingresso e uscita

Terminale multiplo*: comunicazioneUSB

Comunicazione USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Supporta i dispositivi compatibili con Micro USB.

#### Alimentazione, generale

Alimentazione: pacco batteria ricaricabile NP-BN, 3,6 V

Consumo energetico (durante le riprese): circa 1,1 W

Temperatura di utilizzo: da 0 °C a 40 °C

Temperatura di conservazione: da –20 °C a +60 °C

Dimensioni (compatibile con CIPA): 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (L/A/P)

Peso (compatibile con CIPA) (inclusi il pacco batteria NP-BN e la “Memory Stick Micro”): circa 179 g

Microfono: stereo

Altoparlante: monofonico

Exif Print: compatibile

PRINT Image Matching III: compatibile

#### LAN senza fili

Standard supportato: IEEE 802.11 b/g/n

Frequenza: 2,4GHz

Protocolli di sicurezza supportati: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: conforme al tag NFC Forum Type 3

#### Pacco batteria ricaricabile NP-BN

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio

Tensione massima: 4,2 V CC

Tensione nominale: 3,6 V CC

Tensione massima di carica: 4,2 V CC

Corrente massima di carica: 0,9 A

Capacità:

- tipica: 2,3 Wh (630 mAh)
- minima: 2,2 Wh (600 mAh)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Vai all'inizio della pagina