# Fotocamera digitale DSC-QX10/QX100

## Perché non è possibile utilizzare Tocco singolo AF?

- Tocco singolo AF potrebbe non reagire in prossimità del bordo esterno dello schermo.
- La messa a fuoco su un soggetto con basso contrasto potrebbe non essere possibile.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Regolazione della messa a fuoco automatica (AF) con Tocco singolo

Vai all'inizio della pagina