# Cámara fotografía digital DSC-QX10/QX100

## Especificaciones (DSC-QX100)

#### Sistema

Dispositivo de imágenes: sensor Exmor R CMOS de 13,2 mm × 8,8 mm (de tipo 1,0)

Número de píxeles total de la cámara: aprox. 20,9 megapíxeles

Número de píxeles efectivo de la cámara: aprox. 20,2 megapíxeles

Objetivo: objetivo con zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* de 3,6×, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (equivalente a película de 35 mm)) F1.8 (W) – F4.9 (T)

- Durante la toma de películas (16:9): 29 mm – 105 mm
- Durante la toma de películas (4:3): 36 mm – 128 mm

SteadyShot: óptico

Control de la exposición: exposición automática, prioridad a la apertura

Balance blancos: Automático, Luz diurna, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente (Blanco cálido/Blanco frío/Blanco diurno/Luz diurna), Temperatura del color

Formato de archivo:

- Imágenes fijas: compatibles con JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Películas (formato MP4):
  - Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Soporte de grabación: “Memory Stick Micro”, tarjetas de memoria microSD

#### Conectores de entrada y salida

Terminal múltiple*: comunicación USB

Comunicación USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Admite dispositivos compatibles con Micro USB.

#### Alimentación, general

Alimentación: batería recargable NP-BN, cc 3,6 V

Consumo de energía (durante la toma): aprox. 1,1 W

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de –20 °C a +60 °C

Dimensiones (compatible con CIPA): 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (An./Al./Prf.)

Peso (compatible con CIPA) (incluida la batería NP-BN y el “Memory Stick Micro”): aprox. 179 g

Micrófono: estéreo

Altavoz: monoaural

Exif Print: compatible

PRINT Image Matching III: compatible

#### LAN inalámbrica

Estándar admitido: IEEE 802.11 b/g/n

Frecuencia: 2,4 GHz

Protocolos de seguridad admitidos: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: compatible con la etiqueta NFC Forum Type 3

#### Batería recargable NP-BN

Tipo de batería: batería de iones de litio

Tensión máxima: cc 4,2 V

Tensión nominal: cc 3,6 V

Tensión de carga máxima: cc 4,2 V

Corriente de carga máxima: 0,9 A

Capacidad:

- normal: 2,3 Wh (630 mAh)
- mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ir al principio de la página