# Cámara fotografía digital DSC-QX10/QX100

## EV

Permite ajustar la exposición manualmente.

1. Conecte la cámara y el teléfono inteligente a través de Wi-Fi y, a continuación, toque el valor de compensación de la exposición y seleccione el valor deseado.

   DSC-QX100: ajusta la exposición manualmente en un intervalo de –3,0 EV a +3,0 EV.

   DSC-QX10: ajusta la exposición manualmente en un intervalo de –2,0 EV a +2,0 EV.

#### Nota

- No es posible ajustar el valor de cuando [Inteligente Auto] o [Automático superior] están ajustados.
- El valor de compensación de la exposición que se puede ver en la pantalla durante la toma está comprendido entre -2,0 EV y +2,0 EV. Si ajusta el valor fuera de ese rango, el brillo de la pantalla no cambiará durante la toma, pero se verá reflejado en las imágenes grabadas (solo en el modelo DSC-QX100).

#### Sugerencia

A: sobreexposición (demasiada luz)

B: exposición correcta

C: subexposición (muy poca luz)

- Cuando la toma de imagen está sobreexpuesta, ajuste [EV] en el lado menos.
- Cuando la toma de imagen está subexpuesta, ajuste [EV] en el lado más.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Modo de exposición

Ir al principio de la página