# Cámara fotografía digital DSC-QX10/QX100

## Toma con prioridad de la abertura(solamente en el modelo DSC-QX100)

Puede ajustar el rango de enfoque o el grado de efecto de desenfoque del fondo si ajusta manualmente la apertura (valor F).

1. Conecte la cámara y el teléfono inteligente a través de Wi-Fi y, a continuación, ajuste el modo de exposición en A (Toma con prioridad de la abertura).

2. Toque el valor F y seleccione el valor F deseado.

   Permite seleccionar una abertura (valor F) comprendida entre F1,8 y F11.

#### Nota

- Si ajusta el zoom hacia el lado T, aumentará la abertura máxima (valor F mínimo).

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Modo de exposición

Ir al principio de la página