# Câmara fotográfica digital DSC-QX10/QX100

## EV

Ajusta manualmente a exposição.

1. Ligue a câmara e o smartphone através de Wi-Fi, de seguida, toque no valor de compensação de exposição e selecione o valor pretendido.

   DSC-QX100: Ajusta manualmente a exposição num intervalo de –3.0 EV a +3.0 EV.

   DSC-QX10: Ajusta manualmente a exposição num intervalo de –2.0 EV a +2.0 EV.

#### Nota

- Não pode definir o valor EV quando [Auto inteligente] ou [Auto superior] está definido.
- O valor de compensação de exposição que pode ver no ecrã ao efetuar o disparo encontra-se entre –2.0 EV e +2.0 EV. Se definir o valor fora desse intervalo, a luminosidade no ecrã não irá mudar durante o disparo, mas será refletida nas imagens gravadas (apenas DSC-QX100).

#### Sugestão

A: Exposição excessiva (demasiada luz)

B: Exposição correta

C: Exposição incorreta (luz insuficiente)

- Quando a fotografia tem demasiada exposição, ajuste [EV] para o lado menos.
- Quando a fotografia tem exposição insuficiente, ajuste [EV] para o lado mais.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Modo de Exposição

Ir para o início da página