# Câmara fotográfica digital DSC-QX10/QX100

## Fotografia de Prioridade da Abertura (apenas DSC-QX100)

Pode ajustar a distância de focagem ou o grau de desfocagem do segundo plano definindo manualmente a abertura (valor F).

1. Ligue a câmara e o smartphone através de Wi-Fi, de seguida, defina o Modo de Exposição para A (Fotografia de Prioridade da Abertura).

2. Toque no valor F e selecione o valor F pretendido.

   Seleciona uma abertura (valor F) de F1.8 a F11.

#### Nota

- Quando ajusta o zoom para o lado T, a abertura máxima (valor F mínimo) irá aumentar.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Modo de Exposição

Ir para o início da página