# Digitale Fotokamera DSC-QX10/QX100

## Belichtungsmodus

Sie können den Belichtungsmodus je nach Bedingungen und Motiv auswählen.

1. Verbinden Sie die Kamera und das Smartphone über Wi-Fi und berühren Sie dann (Belichtungsmodus).

   Der Auswahlbildschirm für den Belichtungsmodus wird angezeigt.

2. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

#### Menüoptionen

(Intelligente Automatik): Die Standbilder werden mit automatischen Einstellungen aufgenommen.

(Überlegene Automatik): Die Standbilder werden mit höherer Qualität als im Modus „Intelligente Automatik“ aufgenommen.

(Programmautomatik): Die Belichtung (Verschlusszeit und Blendenwert (F-Wert)) wird bei Aufnahmen automatisch eingestellt. Außerdem können Sie mit (Einstellungen) den EV-Wert auswählen und einen Weißabgleich vornehmen.

(Aufnehmen mit Blendenpriorität) (nur DSC-QX100): Durch manuelle Einstellung des EV-Werts wird der Fokussierbereich bzw. die Hintergrundunschärfe festgelegt. Sie können die Einstellung des EV-Werts und den Weißabgleich über (Einstellungen) vornehmen.

#### Hinweis

- Wenn [Intelligente Automatik] oder [Überlegene Automatik] eingestellt ist, können Sie die folgenden Einstellungen nicht vornehmen.

  - EV
  - Weißabgleich
- Im Modus [Überlegene Automatik] dauert es geraume Zeit, ein Bild aufzunehmen, da die Kamera Bilder übereinanderlagert, um ein hochwertiges Bild mit weniger Bewegungsunschärfen und Bildrauschen zu erzeugen.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Aufnehmen mit Blendenpriorität (nur DSC-QX100)

Zum Seitenanfang