# Digitale Fotokamera DSC-QX10/QX100

## EV

Sie können die Belichtung manuell einstellen.

1. Verbinden Sie die Kamera und das Smartphone über Wi-Fi, berühren Sie dann den Belichtungskorrekturwert und wählen Sie den gewünschten Wert aus.

   DSC-QX100: Die Belichtung kann manuell in einem Bereich zwischen –3.0 EV und +3.0 EV eingestellt werden.

   DSC-QX10: Die Belichtung kann manuell in einem Bereich zwischen –2.0 EV und +2.0 EV eingestellt werden.

#### Hinweis

- Sie können den EV-Wert nicht einstellen, wenn [Intelligente Automatik] oder [Überlegene Automatik] eingestellt ist.
- Der Belichtungskorrekturwert, den Sie bei der Aufnahme auf dem Display sehen, liegt zwischen -2.0 EV und +2.0 EV. Wenn Sie einen Wert außerhalb dieses Bereichs einstellen, ändert sich die Helligkeit auf dem Display während der Aufnahme nicht, der Wert wirkt sich aber auf die Aufnahmen aus (nur DSC-QX100).

#### Tipp

A: Überbelichtung (zu viel Licht)

B: Korrekte Belichtung

C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)

- Wenn die Aufnahme überbelichtet ist, verringern Sie den [EV]-Wert.
- Wenn die Aufnahme unterbelichtet ist, erhöhen Sie den [EV]-Wert.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Belichtungsmodus

Zum Seitenanfang