# Digitale Fotokamera DSC-QX10/QX100

## Aufnehmen mit Blendenpriorität (nur DSC-QX100)

Sie können die Blende (F-Wert) manuell einstellen und damit den Fokussierbereich bzw. die Hintergrundunschärfe festlegen.

1. Stellen Sie über Wi-Fi eine Verbindung zwischen der Kamera und einem Smartphone her und stellen Sie den Belichtungsmodus dann auf A (Aufnehmen mit Blendenpriorität) ein.

2. Berühren Sie den F-Wert und wählen Sie den gewünschten F-Wert aus.

   Sie können einen Blendenwert (F-Wert) zwischen F1,8 und F11 auswählen.

#### Hinweis

- Wenn Sie den Zoom auf die T-Seite einstellen, vergrößert sich die maximale Blende (minimaler F-Wert).

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Belichtungsmodus

Zum Seitenanfang