# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## EV

De belichting kan handmatig aangepast worden.

1. Verbind de camera en de smartphone via Wi-Fi, raak de belichtingscompensatiewaarde aan en selecteer de gewenste waarde.

   DSC-QX100: u kunt de belichting handmatig aanpassen binnen een bereik van -3,0 EV tot +3,0 EV.

   DSC-QX10: u kunt de belichting handmatig aanpassen binnen een bereik van -2,0 EV tot +2,0 EV.

#### Opmerking

- U kunt de EV-waarde niet instellen wanneer [Intelligent automatisch] of [Superieur automatisch] ingesteld is.
- De belichtingscompensatiewaarde die tijdens het opnemen op het scherm weergegeven wordt, ligt tussen -2,0 EV en +2,0 EV. Als u de waarde buiten dit bereik instelt, zal de helderheid op het scherm tijdens de opname niet wijzigen. Deze zal echter merkbaar zijn op de opgenomen beelden (alleen DSC-QX100).

#### Hint

A: overbelicht (te veel licht)

B: juiste belichting

C: onderbelicht (te weinig licht)

- Wanneer het opgenomen beeld overbelicht is, past u [EV] aan naar de minzijde.
- Wanneer het opgenomen beeld onderbelicht is, past u [EV] aan naar de pluszijde.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Belichtingsmodus

Ga naar boven