# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## Opnemen met diafragmavoorkeur (alleen DSC-QX100)

U kunt het scherpstelbereik of de graad van achtergrondonscherpte aanpassen door het diafragma (de F-waarde) handmatig in te stellen.

1. Verbind de camera via Wi-Fi met de smartphone en stel de belichtingsstand in op A (Opnemen met diafragmavoorkeur).

2. Raak de F-waarde aan en selecteer de gewenste F-waarde.

   U kunt een diafragma (F-waarde) selecteren tussen F1,8 en F11.

#### Opmerking

- Wanneer u de zoom naar de T-kant wijzigt, zal de maximale diafragmawaarde (minimale F-waarde) toenemen.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Belichtingsmodus

Ga naar boven