# Digitale camera DSC-QX10/QX100

## Technische gegevens (DSC-QX10)

#### Systeem

Beeldapparaat: 7,76 mm (type 1/2,3) Exmor R CMOS-sensor

Totaal aantal pixels van de camera: ong. 18,9 megapixels

Effectief aantal pixels van de camera: ong. 18,2 megapixels

Lens: Sony G 10×-zoomlens, f = 4,45 mm - 44,5 mm (25 mm - 250 mm (equivalent met 35mm-film)) F3,3 (W) - F5,9 (T)

- Bij opname van films (16:9): 27,5 mm - 275 mm
- Bij opname van films (4:3): 33,5 mm - 335 mm

SteadyShot: optisch

Belichtingsregeling: automatische belichting

Witbalans: automatisch, daglicht, bewolkt, gloeilamp, fluorescerend (koel wit / dagwit / daglicht)

Bestandsformaat:

- Stilstaande beelden: compatibel met JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (MP4-formaat):
  - Video: MPEG-4 AVC/H.264
  - Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Opnamemedia: "Memory Stick Micro", microSD-geheugenkaarten

#### Ingangen en uitgangen

Multifunctionele aansluiting*: USB-communicatie

USB-communicatie: Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Biedt ondersteuning voor apparaat dat compatibel is met micro-USB.

#### Voeding, algemeen

Voeding: oplaadbare accu NP-BN, 3,6 V

Stroomverbruik (tijdens opname): ong. 1,1 W

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (compatibel met CIPA): 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (B/H/D)

Gewicht (compatibel met CIPA) (inclusief NP-BN-accu, "Memory Stick Micro"): ong. 105 g

Microfoon: stereo

Luidspreker: mono

Exif Print: compatibel

PRINT Image Matching III: compatibel

#### Draadloos LAN

Ondersteunde standaard: IEEE 802.11 b/g/n

Frequentie: 2,4 GHz

Ondersteunde beveiligingsprotocols: WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC: compatibel met NFC Forum Type 3 Tag

#### Oplaadbare accu NP-BN

Accutype: lithium-ionaccu

Maximale spanning: 4,2 V DC

Nominale spanning: 3,6 V DC

Maximale laadspanning: 4,2 V DC

Maximale laadstroom: 0,9 A

Capaciteit:

- gemiddeld: 2,3 Wh (630 mAh)
- minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Ga naar boven